안내방송 시스템 유지관리

과  업  지  시  서

2021. 11.

대전광역시버스운송사업조합/ 사업부

		사업개요

□ 사업개요

가. 사 업 명 : 시내버스 안내방송시스템 유지관리

나. 사업개요 : 안내방송 시스템 유지관리

○ 승객용 음성안내기 1,015대

○ db를 전송하기위한 각 차고지 송신기 약 20대

○ db관리 및 전송 확인 관리서버 1기

○ 기타 제반 시스템 운용을 위한 설비 등

○ 효율적인 운영을위한 유지관리계약

		시스템 개요

□ 시스템 기능 및 제작설계 사항

가.  H/W 음성단말기

○ 외함은 운전자 부근에 설치 먼지유입, 물걸레청소, 미관을

고려한 일체형 성형사출 케이스 이어야 한다.

○ 음성 및 노선 DB 저장 메모리는 4G 이상이어야 하고 긴급시 수동

업그레이드가 용이토록 USB 혹은 SD카드로 하여야 한다.

○ 음성 파일은 실 성우가 녹음한 MP3 16비트 이상 음질이어야 한다.

○ 음성출력은 기존스피커를 자동 전환하여 방송하고 최대 10w 이상이어야 하고 음량크기를 20~100% 운전자가 조절 할 수 있어야 한다.

○ 내부 LED전광판과 연동하여 승강장 정보 및 공공홍보 사항 등을 송출 하여야 하고 요금징수단말기와 정보를 공유 할 수 있는 통신포트를 갖추어야한다.(향후 전면, 측면, 후면 행선지 전광판도 확장 가능)

○ 모든 정보는 미국 민간 GPS를 활용하고 업그레이드용 통신은 2.4Ghz  대역 IEEE 802.15.4 BAND를 사용해야 한다.

○ 음성단말기/송신기 전파사용 인증을 국립전파연구원장으로부터

각 각 취득 하여야 한다.

○ 정격입력전압은 DC 24V이며 변동범위는 DC 9V~36V

이며 소비전력은 동작시 15W 이내  운행대기시(야간휴먼시)

0.2W 이내 이어야 한다.

○ 과전류 보호 휴즈 2A 삽입 장치가 있어야 한다.

○ 안전사항 으로 입력단자와 출력단자간 케이블 1개선이 차체 GND로

0옴으로 연결되어 있어야하고 전원 +선은 2중피복 케이블로 한다.

나.  S/W 음성단말기

○ 노선, 위치, 음성, 전광판표출 DB를 원격 무선업그레이드 할 수 있어야 하고 운영프로그램 (펌웨어) 도 원격 업그레이드 하여야 한다.

○ 다노선 저장된 DB를 운전자가 키패드로 선택하거나 관리업체가

원격 노선변경 할 수 있어야 한다.

○ 예정된 노선, 정류장 변경정보를 지정된 날짜와 시간에 지정한 차량만 자동 변경 할 수 있어야 한다.

○ LED전광판에 이번정류장,다음정류장,한글,영문,중문,기타외국어 문자를 제공 할 수 있어야 하고 노선 상,하행 정보, 홍보문구 이미지를 RS232 포트로 제공 할 수 있어야 한다.

○ 추후 타장비 OBE 단말기, 요금징수단말기 와 정보교환을 할 수 있도록 펌웨어를 수정 원격관리 할 수 있어야 한다.

다.  노선입력 키패드

○ 예비차에 한해 케이블로 연결 운전자가 편리한 위치에 설치 먼지유입, 물걸레청소, 미관을 고려한 일체형 성형사출 케이스로 조작이 편리하여야 하며 현 노선번호가 표시되는 디스플레이가 있어야 한다.

라.  무선 송신기

○ 외함은 먼지유입, 방수에 철저해야하고 옥외 설치에 낙뢰, 도난 등의 문제가 발생하지 않아야 한다.

○ 무선 통신은 2.4Ghz 대역 IEEE 802.15.4 BAND를 사용해야 한다.

○ 음성단말기/송신기 전파사용 인증을 국립전파연구원장으로부터

각 각 취득 하여야 한다.

○ 네트워크 연결은 유무선 모두 사용가능토록 전원, 통신커넥터등을 갖춘다.

○ 관리자의 지령을 받아 채널변경, 채널환경검색, 송신환경변경, 송신제한 등이 관리자의 지시하에 동작하여야 한다.

○ 전송할 DB는 네트웍이 끊어져도 버스와는 통신하고 결과는 연결되면

서버로 보고 한다.

○ 소비전력은 전체 1W 미만으로 년중 동작해도 무리가 없어야 한다.

○ 전원은 DC 9~12V 1A 미만 안전상 소용량 아답타를 사용, 옥외는 DC전류로 공급하여야한다.

마.  관리서버 구축

○ 대전시 시내버스 관리자용 전용서버구축

○ 음성단말기, LED전광판 DB 구축작성 전송을 위한 C/S기반의 모든 응용프로그램 설치운영.

○ 정보수집가공, 정류소변경, 노선변경, LED전광판 표출 문자 및 이미지

전송 및 음성단말기/무선송수신기 펌웨어 수정 전송

○ 고장여부, 전송여부, 무선송신기 원격관리 및 확인.

□ 시공 및 유지사항

가. 사업 수행방법

○ 최종 선정된 낙찰자(계약자)가 자비로 상기에 명시한 기능을 최소 사양으로 한 시스템을 구축(증차시)하고 유지관리 한다.

○ 안내방송 시스템 구축 및 유지관리 비용 등은 낙찰자(계약자)가 상업 음성광고를 실시하는 조건으로 무상으로 한다.

나.  계약기간중 준수사항

○ 모든시스템 H/W 및 S/W는 규격서를 충족시키는 정품 및 완제품   이며 신품으로 시공하여야 한다.

○ 모든시스템은 계약기간내 생산 단종이 예상되는 제품이어서는 안 된다. 또한 기술 및 기능 향상을 위해 제품 및 사양 변경 필요시 발주기관과 계약자의 합의하에 추가 또는 변경이 가능하다.

○ 계약자는 발주기관에서 도입하고자 하는 시스템 구성내역을 충분히 사전 파악하여야 하며 사업의 성공적 수행을 위하여 사업추진 시 발생하는 제반 안전사고 책임 및 행정적, 기술적 처리는 계약자가 사업이 다할때까지 그 비용을 부담 운영 하여야 한다.  단 천재지변이나 부득이한 피해가 발생하면 발주처와 협의하여 처리한다.

○ 계약자는 S/W 및 H/W 납품 시 원소유자의 저작권을 침해하지 아니하는 제품 및 사용인증허가를 취득한 시스템을 사용하여야 하며 그로 인한 피해는 민,형사상의 법률적 책임을 져야한다.

○ 음성광고는 정류장 안내방송이 끝난후 하되 1개의 정류장에 1개의 광고만 할 수 있으며 노선별 전체정류장수의 30% 이내로 한다

○ 광고내용은 라디오CM수준으로 하고 미풍양속을 저해하는 내용, 미성년자에게 유해한 내용을 해서는 아니 되며, 발주기관의 수정 요구시 적극 보완하여야 한다.

○ 단말기 고장신고가 접수된 것은 2영업일 이내에 완료 조치한다.

○ 계약자는 계약기간동안 의무를 다하여야 하며 어떠한 내용의 의의도 제시할 수 없으며 계약자 준수사항을 지키지 못하면 투자금을 포기하고 사업권을 조합에 반납하여야 한다