		2021. 12

－시내버스 외부 행선지판(LED) 유지보수－

제   품   사   양   서

	대전광역시버스운송사업조합
	사 업 부

목       차

시내버스 외부 행선지판(LED)유지보수 제품사양서

1) 제작사양	2

2) 도    면	6

3) 시스템 구성도	7

4) 시스템 블럭다이어그램	7

1. 제작 사양

표-1	전면부 행선안내표시기 LED MODULE 사양
품 명		전면안내기
		- 고휘도 준옥외용 SMD Type - 반영구적인 사용 - 유지보수가 용이한 Module Type - Driver 일체형 - Reflector 사용
Module Size		128mm X 256mm
Dot Pitch		8mm
Dot 수		16(w) X 32(H) = 512 Dots
Lamp		Red : 1 , Green : 1 , Blue : 1
해상도		192(W) X 32 (H) Dot
표시부 Size		1,536(W) X 256(H) mm
휘 도		3,000 cd/㎡ 이상
구동전압		DC 5V
요구전력		400W
평균전력		150W
Duty		1/8 Duty
Driving Method		Dynamic
수 명		7년 이상 (18시간/1일 사용 시)

표-2	후면부 행선안내표시기 LED MODULE 사양
품 명		전면안내기
		- 고휘도 준옥외용 SMD Type - 반영구적인 사용 - 유지보수가 용이한 Module Type - Driver 일체형 - Reflector 사용
Module Size		128mm X 256mm
Dot Pitch		8mm
Dot 수		16(w) X 32(H) = 512 Dots
Lamp		Red : 1 , Green : 1 , Blue : 1
해상도		80(W) X 32 (H) Dot
표시부 Size		640(W) X 256(H) mm
휘 도		3,000 cd/㎡ 이상
구동전압		DC 5V
요구전력		200W
평균전력		80W
Duty		1/8 Duty
Driving Method		Dynamic
수 명		7년 이상 (18시간/1일 사용 시)

표-3	전면부 행선안내표시기 CONTROLLER 사양
품 명		전면안내기
		- SF_BUS_O v4.1 - DC 5V
BOOT-ROM		- 128kB 이상
SDRAM(프로그램)		- 8MB 이상
Flash Mem.(DB)		- 16MB 이상
통신 port		- 38,400bps 2 port Ethernet
POWER		- 40W

표-2	전면부 행선안내표시기 POWER SUPPLY 사양
품 명		전면안내기
		- 고효율, 소형 및 경량화에 큰 장점인 안정적인 전원 지원 - 과전압 보호기능 내장 - DC 24V를 입력 받아 DC 5V/30A로 변환 - 출력전압 및 부하조건 : 최대 부하전류 80A는 연속적 으로 5분을 초과하지 않으며 반복시 휴지시간 50% 이 상
정격입력전압 및 변동범위		- 정격입력전압은 DC 24V이며 변동범위는 DC 19V~36V - 입력전압 안정화율은 전원 변동시 출력전압 변동율이 최소 부하전류와 최대부하 전류 사이에서 ±2% 이내
과전류 보호		- 정격입력 전압에서 출력전압이 정격전압 이상으로 동 작된 경우 출력전압이 정격전압(5v)의 110%~120% 범 위에서 과전압 보호기능 동작 - 과전압시 출력전압으로 낮추어 장비를 보호하는 기능 작동
효율		- 정격 입력전압 및 최대출력 전류에서 효율이 78%이상
출력잡음 전압		- 최대 출력 전류에서 출력단자에 발생하는 리플 및 노 이즈는 150㎷p-p이내
출력단락 보호		- 운영중 출력단이 단락될 경우 기기의 전기능 보호
DIMENSION		- 200(L) X 70(W) X 33(H) mm

표-5	조작기 사양
품 명		조작기
		- ST Microelectronics 사 CPU / Cortex-M3 - 16M Byte - 내장 Flash 512K Bytes - RS-232 5 ports, RS-422 Enable with Switching 1 RS-232 port - Enable with Switching 1 RS-232 port - 4Digit FND

2. 제품규격

표-1	전면부 행선안내표시기 규격

표-1	후면 안내기 규격

3. 구성도

4. 시스템 블록다이어그램